Pregunta 4.2 :

En codigo Arduino es en el GitHub

La respuesta del ESP32 con el RSense es :

Une image contenant texte

Description générée automatiquement

Podemos ver que el ESP32 esta conectado a la red RSense y podemos obtener la fecha y la hora a partir de un servidor NTP (Una vez que esté conectado a la red y haya obtenido la hora, desconecte)