4.9 :

Funciona con un valor aleatorio, pero no con el valor leído del potenciómetro. Es imposible saber por qué, pero en cualquier caso los datos se suben al servidor de Adafruit

Une image contenant texte

Description générée automatiquement

Une image contenant texte, capture d’écran, moniteur, ouvrir

Description générée automatiquement

Los valores aleatorios entre 0 y 20 están bien desplegados en los servidores de adafruit.